El sistema modelado es un péndulo invertido controlado por motor DC

En velocidad, tenemos un sistema subamortiguado: